別紙

|  |
| --- |
|  物 品 購 入 仕様書 |
| 事　　業　　名 草地畜産基盤整備事業　　  |
| 地区名・団地名 奥州金ケ崎地区　金ケ崎団地　 |
| 業　　務　　名 　ＪＡ岩手ふるさと工区　機械購入その２  |
|  物　品　名 |  規　　　　格 |  数　量 |  摘　　　　　　　　　要 |
| トラクター | ・駆動方式　　　 　4輪駆動・機体(質量)重量　 5000kg未満・エンジン種類　 　ディーゼルエンジン・トランスミッション　　　　　　　　　前後進ノークラッチ式・かじ取り方式　　パワーステアリング・最大出力　　　　130ps以上相当・PTO回転速度　　 540、540E、1000 相当装備・タイヤサイズ　前14.9R28、後18.4R38 相当・外部油圧 4系統・文字記入一式・納入作業は担当者立会いの下、その指示に従うこと。・納入後に取扱い説明を行なうこと。・納入後、1年以内の製造元に起因する故障は無償で行なうこと。・納入後のアフターケアを迅速対応すること。 |  1 台 | （ファーガソンMF6713C同等品）令和２年度草地畜産基盤整備事業奥州金ケ崎地区金ケ崎団地ＪＡ岩手ふるさと工区機械購入その２ |

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人岩手県農業公社